**SENNEBOGEN 613 – 16-тонный телескопический кран с подъемной кабиной и минимальными транспортными габаритами**

**SENNEBOGEN 613 серии E от баварского производителя - это компактный кран на колесном или гусеничном шасси, представляющий уникальный класс машин для самых разных вариантов применения. Полюбившийся многим компактный кран привлекает возможностью работы с грузами до 16 т, компактными габаритами при эксплуатации на стройплощадке и с учетом стандартной подъемной кабины Multicab представляет собой приятную альтернативу многим другим кранам.**

Благодаря чрезвычайно компактным размерам, а также простой и экономически выгодной транспортировке модель SENNEBOGEN 613 уже много лет является любимым помощником многочисленных строительных компаний и привлекательной машиной для арендного парка. Как на колесном, так и на гусеничном шасси машина впечатляет надежностью конструкции, серийной стрелой Full-Power-Boom, грузоподъемностью 16 т и длиной стрелы 18,8 м.

**Стрела Full-Power-Boom для плавного телескопирования**

Модель 613, как и другие телескопические краны, оснащена проверенной временем стрелой Full-Power-Boom. Это означает, что телескопирование может осуществляться плавно и непрерывно с помощью джойстика, что позволяет выполнять работы в любом положении. Телескопирование также может выполняться с нагрузкой. Благодаря максимальной длине стрелы 18,8 м и складной укосине стрелы длиной 5 м кран SENNEBOGEN 613 имеет большую рабочую зону, сохраняя при этом компактность и маневренность.

**Небольшая транспортировочная ширина и удобная кабина водителя**

Поскольку транспортировочная ширина составляет всего 2,53 м, машину как на колесном, так и на гусеничном шасси можно легко и без больших затрат транспортировать на низкорамном прицепе. Клиенты с благодарностью отмечают, что за счет уменьшенной ширины гусеничного шасси им больше не требуется оформлять разрешение на транспортировку.

Удобная кабина Multicab сочетает современный дизайн с максимальным комфортом для водителя и эргономичностью. Кондиционер и современное удобное кресло с встроенными элементами управления также входят в стандартную комплектацию модели 613. Типичной для кранов SENNEBOGEN является кабина, положение которой регулируется по высоте на 1,75 м, что обеспечивает оптимальный обзор рабочей зоны.

Кран SENNEBOGEN 613 оснащен экономичным дизельным двигателем мощностью 92 кВт, отвечающим экологическому классу Tier 4f. Это новое поколение двигателей не только соответствует актуальным нормам токсичности ОГ, но и является чрезвычайно экономичным в эксплуатации благодаря оптимизированной системе нейтрализации ОГ с помощью реагента AdBlue.

**Подпись к рисунку:**

*На выставке bauma компания SENNEBOGEN демонстрирует популярный компактный телескопический кран SENNEBOGEN 613 E на колесном шасси.*