**SENNEBOGEN auf den deutschen Baumpflegetagen 2024**

**Besuchen Sie uns von 23.04 bis 25.04 auf den deutschen Baumpflegetagen, der wichtigsten europäischen Veranstaltung für die Fortbildung in der Baumpflege in Augsburg. SENNEBOGEN nimmt dieses Jahr erstmalig an den Deutschen Baumpflegetagen teil und präsentiert auf der größten Ausstellerfläche der Messe im Freigelände an Standplatz D22-23 den Fällbagger 718 E.**

Die Bäume sind zunehmend Belastungen ausgesetzt: Hitze, Trockenheit, Baustellen. In diesem Zusammenhang steigen auch die Anforderungen an die eingesetzten Maschinen, die zunehmend spezifische Lösungen erfordern. SENNEBOGEN bietet für sämtliche Herausforderungen interessante Lösungen und präsentiert diese erstmals auf der dreitägigen Veranstaltung mit Schwerpunkt auf Baumbiologie im Klimawandel und Baumschutz auf Baustellen.

**Fällbagger SENNEBOGEN 718 E**

Der SENNEBOGEN 718 E Umschlagbagger für Baumpflege, Landschaftspflege und Energieholzernte hat eine Reichweite von 13 Metern und überzeugt durch Kompaktheit, Komfort und Flexibilität. Die Forstumschlagmaschine besticht durch seine platzsparenden Abmessungen, einem geringen Heckschwenkradius und einem niedrigen Eigengewicht – der Einsatz auf engen Forstwegen oder viel befahrene Straßen stellt für den kompakten Umschlagbagger kein Problem dar. Mit einem Transportgewicht von unter 22 Tonnen genügt ein 3-Achs-Tieflader zum Versetzen des Fällbaggers. Eine optionale Straßenzulassung bietet zusätzliche Flexibilität.

**Der beste Arbeitsplatz: Die SENNEBOGEN Maxcab II**

Die meistverkaufte Fahrerkabine Maxcab II ist ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlgarantie auf einer Sichthöhe von knapp 6 Metern. Die Fahrerkabine besticht durch ein geräumiges Interieur, einen komfortablen Fahrersitz, der sich auf die verschiedensten Bedürfnisse anpassen lässt, sowie ein angenehmes Raumklima bei jeder Jahreszeit. Die optional um 30 Grad neigbare Fahrerkabine sorgt für ergonomisches, in den Sitz zurückgelehntes Arbeiten mit freiem Blick auf das Anbaugerät. Darüber hinaus sorgt der vereinfachte Einstieg durch die Schiebetüre sowie der luftgefederte Sitz für viel Komfort bei intensiven Fälleinsätzen. Der Schutz des Fahrers genießt bei SENNEBOGEN höchste Priorität, weshalb die Kabine – je nach Anwendungsfall im Holzeinsatz oder auch auf Abbruchbaustellen – durch unterschiedliche Optionen wie Schutzpakete optimal ausgestattet werden kann.

**Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**

Ob Böschungspflege, Freischneiden von Straßen und Forstwegen, Aufarbeitung von Sturmholz und befallenen Hölzern, Problembaumfällung oder platzsparende Baumpflege – der SENNEBOGEN 718 E bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Dank des geringen Gewichts ist die Maschine einfach zu transportieren und sorgt durch feinfühlige, perfekt abgestimmte Joysticklenkung für präzise Greifbewegungen. Neben dem kleinen Heckschwenkradius von unter 2,4 Metern überzeugt die Maschine zudem durch einen separaten und abgestimmten Hydraulikkreislauf, wodurch diverse Anbaugeräte wie Greifsägen, Greifer, Mulcher oder Schnittaggregate angebracht werden können.

**Sicherheit in der Gehölzpflege**

Fällarbeiten bergen ein erhebliches Risiko für Arbeitsunfälle. Unsicherer Stand, mangelnde Kontrolle beim Abtransport von Baumstämmen oder begrenzte Traglasten sind typische Risiken bei verschiedenen Fälltechniken wie der Seilklettertechnik, dem Einsatz von Hubarbeitsbühnen oder Teleskopladern in Verbindung mit Greifersägen. Der SENNEBOGEN 718 E dagegen überzeugt durch herausragende Sicherheitsmerkmale: Integrierte Funktionen wie ein robustes Vollschutzgitter für die Kabine sorgen für zusätzlichen Schutz vor herabfallenden Ästen. Mit einer Traglast von 1,7 Tonnen bei voller Ausladung können selbst schwere Baumstämme sicher manipuliert werden – bei einer Reichweite von 13 Metern. Umfeldkameras sorgen für beste Rundumsicht, sodass sich unmittelbar im Gefahrenbereich des Baumes niemand mehr aufhalten muss. Zusätzlich gewährleistet die Maschine durch einen stabilen Unterwagen mit verstärkten Achsen und Frostbereifung einen sicheren Stand und optimale Manövrierbarkeit, auch in anspruchsvollem Gelände.

**Lange Lebensdauer und hohe Wertstabilität – die E-Serie**

Mit der E-Serie hat SENNEBOGEN seine Maschinen von Grund auf optimiert und an die gestiegenen Anforderungen angepasst. Durch die robuste Bauweise, hochwertige Komponenten und modernste Technikstandards weisen die SENNEBOGEN Holzmaschinen Produktlebenszyklen auf, die neue Maßstäbe am Markt setzen.

Besuchen Sie uns von 23.-25.04.2024 auf den Deutschen Baumpflegetagen in Augsburg, SENNEBOGEN-Stand am Freigelände D22-23. Wir freuen uns auf Sie.